티슈커버 만들기

재료	누비원단, 실, 바늘, 쵸크,
용구	재단가위, 시침핀, 미싱, 곡자, 직자, 각자 ,골무 등

1.실습재료와 용구 :

2.주의해야 할 사항 :

**바늘 및 용구 사용 시 안전사고에 주의한다.

**바느질 전에 옷 삔 또는 시침핀을 이용하여 원단을 고정시킨다.

3.제작하기(누비 원단) :

1) 구상하기 : 실생활에 필요한 생활용품을 구상하고 만들고자 하는 제품을  스케치하여                             디자인한다.

[그림 1]디자인	[그림2]티슈원단-앞•뒷면-2개	[그림3]티슈원단-좌•우면-2개

2) 도면 그리기 : [그림1][그림2][그림3]

3) 재단하기 : [그림2][그림3]

시접선을 따라 가위로 재단한다.

4) 마름질하기 : [그림2][그림3]

원단의 올이 풀리지 않도록 오버로크 처리 또는 휘감치기를 한다.

5) 바느질하기1 : [그림4]앞•뒷면 만들기

① 원단뒷면이 보이도록 한다.

② 원단 끝20mm를 접어15mm되는 지점에 바느질 한다.

[그림4]앞•뒷면 만들기	[그림5]티슈입구 만들기

➂ 원단 끝 좌•우 50mm지점은 바느질 하지 않는다.

6) 바느질하기2 :[그림5]

① 바느질하기1에서 완성된 제품을 서로 연결한다.

② 좌 • 우측 50mm에 바느질이 안된 곳을 서로 맞물려 바느질 한다.

7) 바느질하기3 : [그림6]좌•우측면 달기

① 원단 좌•우측면을 [그림6]과 같이 뒷면 뒤쪽에 배치한다.

② 시침핀으로 고정시키고 완성선에 따라 바느질 한다

② 좌•우측면을    방향으로 돌려가며 바느질하여 완성한다.

8) 바느질하기4 : [그림7]레이드 달기

① 완성된 티슈커버 아래 뒷면에 레이드를 붙이고 시침핀으로 고정시킨다.

[그림6]좌•우측면 달기	[그림7]레이드 달기

② 시접 10mm 완성선에 따라 바느질 한다.

➂ 레이드를 달고 난 후 티슈커버를 뒤집어 놓는다.

4. 완성품 : [그림8] [그림9]

[그림8]완성된 제품	[그림9]응용제품

제품이 잘 제작 되었는지 점검한다.

구 분	평 가 내 용	평 가
		5	4	3	2	1
1	실습 준비물은 잘 가추었는가?
2	주어진 시간에 완성하였는가?
3	외형 디자인은 보기 좋은가?
4	바느질이 튼튼하게 되었는가?
5	실생활에 사용할 수 있도록 제작하였는가?
6	실습 태도(안전/정리 정돈 등)가 올바른가?
7	총 점

5. 펑가하기 :