멀티박스 만들기

• 상자1

|재료표|

구분	품번	품명	재질	규격(mm)	수량	품명	재질	규격(mm)	수량
본체	①	하판	알비자	268×150×12	1	경첩	철재	23×33×1	6
	②	옆판	알비자	140×150×12	3	나사못	철재	5φ×12	24
	③	뒤판1	MDF	268×152×3	1	무두못	철재	25	30
	④	뒤판2	MDF	140×140×3	1	사포	#220a	-	1
상자1	⑤	상하판	알비자	52×150×12	2	접착제	목공용	-	1
	⑥	옆판	알비자	140×150×12	2
	⑦	뒤판	MDF	140×76×3	1
상자2	⑧	상하판	알비자	52×72×12	4
	⑨	옆판	알비자	140×72×12	4
	⑩	뒤판	MDF	140×76×3	2

• 상자2

|부품도|

①	②x3

• 본체

③	④

-3-                                                                                            -4-

⑤x2	⑥x2	⑦

⑧x4	⑨x4	⑩x2

|준비물|

망치, (+)드라이버 혹은 전동 드릴, 송곳, 강철자, 연필 등

|실습 시 주의사항|

망치, 전동 드릴 등의 공구를 사용할 때 안전사고에 주의한다.

접착제 사용 시 손이나 옷 등에 묻지 않도록 주의한다.

목재를 결합할 때는 접착제로 붙인 후에 못으로 단단하게 결합한다.

나사못을 밖을 때는 나사못이 들어갈 자리에 미리 구멍을 낸 후(송곳 사용)
(+)드라이버 혹은 전동 드릴로 결합한다.

사포질을 할 때는 판재나 각재에 사포를 감아서 작업하면 편리하다.

- 1 -                                                                                        - 2 -

- 3 -                                                                                       - 4 -

|제작하기|

① ③	① ② ② ③
본체의 하판(①)과 뒤판1(③)은 접착제로 붙인다.	본체의 옆판(②) 2개는 접착제로 붙인 후 무두못으로 결합한다.
② ④	② ② ② ④ ① ③
본체의 옆판(②)과 뒤판2(④)는 접착제로 붙인다.	하판(①)과 옆판(②)는 경첩 2개로 고정한다(경첩 1개당 나사못 4개 사용).
⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ⑦	① ② ② ② ③ ⑥ ⑥ ⑤
상자1의 상하판(⑤)과 옆판(⑥)을 무두못으로 결합한 한 후 접착제로뒤판(⑦)을 붙인다.	본체의 경첩을 접고, 상자1은 본체 위에 올린다. 본체의 옆판(②)과 상자1의 옆판(⑥)을 경첩 2개로 고정한다.

⑧ ⑧ ⑨ ⑨ ⑩	② ② ② ④ ① ③ ⑤ ⑥ ⑧ ⑧ ⑨ ⑨ ⑨ ⑩
상자2의 상하판(⑧), 옆판(⑨)을 무두못으로 결합한 후 접착제로 뒤판(⑩)을 붙인다. 같은 과정으로 상자2를 2개 만든다.	본체와 상자1을 펼친 후에 상자1의 옆판(⑥)과 상자 2의 옆판(⑨)을 각각 경첩 1개로 고정한다. 사포질로 마무리한다.

|평가하기|

항목	평 가 내 용	배 점
		1	2	3	4	5
1	실습 준비물은 잘 갖추었는가?
2	기계 및 공구의 사용 방법을 알고 있는가?
3	목제품은 견고하게 연결되어 있는가?
4	구조와 외형은 보기 좋은가?
5	안전 수칙은 잘 지켰는가?
6	정리 정돈을 잘 하였는가?
총 점 ( )

제품 문의
주소: 서울특별시 성북구 삼선교로 18나길 9
대표전화: 02-928-9195 팩스: 02-928-9193