✐ 사운드펜슬 만들기 설명서

[그림2]저항 조립--1kΩ(갈흑갈)/330kΩ(주주황)/10kΩ(갈흑주)

1. 학습목표

(1) 전자 부품과 전기의 흐름을 알 수 있다.

(2) 인체와 흑연을 통한 주파수 값이 변함을 알 수 있다.

(3) 제작 과정을 통해 전기,전자의 발진회로의 원리를 알 수 있다.

2. 재 료

No.	재료	규격	수량	No.	재료	규격	수량
1	IC	NE555	1	11	세라믹 콘덴서	680 ㎊	1
2	IC Socket	8 pin	1	12	세라믹 콘덴서	0.1㎌(104)	1
3	트랜지스터	2SD227	1	13	전해 콘덴서	100㎌10V	1
4	전원스위치	누름(on/off)	1	14	모렉스콘넥터(암)	2 pin(선포함)	1
5	수은전지홀더	CR2032(3V)용	1	15	모렉스콘넥터(수)	2 pin	1
6	수은건전지	CR2032(3V)	1	16	연필	4HB	1
7	스피커(8Ω)	22Φ(핀형)	1	17	구리테이프	55mm	1
8	저항(1/4W)	1k Ω	1	18	압정	12mm	1
9	저항(1/4W)	10k Ω	1	19	점퍼선(나선)	7.5mm	1
10	저항(1/4W)	330k Ω	1	20	인쇄회로기판	(80X20X1)	1

[그림3]세라믹 콘덴서(680㎊/0.1㎌(104))와 전해콘덴서(100㎌10V) 조립

[그림4]콘넥터, 전원 스위치, 트랜지스터(2SD227) 조립

**안전사고 주의

납땜 할 때 화상을 입지 않도록 주의해야 한다.

3.준비공구

소형니퍼, 롱로우즈 플라이어, 전기인두, 납, +드라이버 등

4.실습방법

① 부품을 확인한다.

② 조립도에 따라 부품을 삽입하고 납땜을 한다.

140✕130✕12mm

5.조립도

[그림1]점퍼선과 IC 소켓---IC는 방향에 주의! 점이 1번임---앞쪽으로 한다

[그림5]스피커, 건전지 홀더, IC(NE555) 조립

[그림6]수은 건전지(CR2032), 모렉스 콘넥터(선 포함) 조립

[그림7]1차 테스트---전원스위치를 키고 모렉스 선 양쪽 끝(벗겨진)을  손가락으로 꼭 잡으면 삐! 삐!음이 나오는지 테스트한다.

[그림8]연필(4HB)과 구리동판 조립하기---연필은 고무밴드로 감고 동판은 연필에 감아 선 하나와 땜납을 한다.

[그림9]압정 꽂기---압정에 콘넨터 선을 감아 놓고 연필에 압정을 꽂는다.

[그림10]완성품---스위치를 켜고, 한 손으로 연필 몸통을 잡은 후에 연필 심이나 압정을 대면 “삐이~” 하고 소리가 납니다. 완성!!

[그림11]회로도

6.평가하기

항목	평 가 할 내 용	배 점
		1	2	3	4	5
1	실습전에 사운드 드로잉 제작에 관한 내용을 충분히 이해하였는가?
2	정해진 시간에 완성하였는가?
3	납땜은 깨끗이 잘 되었는가?
4	동작이 잘 되었는가?
5	공구를 다룰 때 안전에 주의하였는가?
6	실습 후 공구정리와 주변정리를 잘 하였는가?
총 점

제품문의

주소 : 서울시 성북구 삼선동 5가 63-8 원교재사

대표전화 : 02)928-9195  팩스 : 02)928-9193