스피커 만들기 w655

종이컵 스피커를 만들어 들어보고, 스피커의 원리에 대해서 알아봅시다.

준비물: 종이컵, 네오디늄자석, 에나멜선, 이어폰 플러그, 필름통, 사포, 양면테이프, 투명셀로판테이프, 가위 (또는 니퍼)

[실험방법]]

1 에나멜선의 양 끝을 사포로 문질러 표면을 벗깁니다.

2 준비된 에나멜선을 필름통에 약 20회 감고 셀로판테이프로 윗부분에 고정시킵니다.

3 종이컵의 바깥쪽 바닥 중앙에 네오디뮴자석을 양면테이프를 이용하여 붙입니다.

4 에나멜선이 감긴 필름통을 종이컵바닥에 셀로판테이프를 이용하여 고정시킵니다.

☞ 자석이 필름통의 중앙에 오도록 하고, 셀로판테이프를 팽팽하게 당겨

고정시키세요.

5 이어폰 플러그의 전선 두 가닥을 가위나 니퍼로 벗겨냅니다.

6 벗겨낸 이어폰 플러그의 전선을 에나멜선 양 끝에 각각 연결하고,

테이프로 고정시킵니다.

7 이어폰 플러그를 라디오나 핸드폰에 꽂아 볼륨을 최대로 한 다음 소리를

들어봅시다.

[주의사항 &Tip]

1. 종이컵 바닥에 자석을 고정시킬 때 셀로판테이프로 완전히 밀착되도록 하여야

소리가 잘 납니다.

2. 소리를 듣는 실험시 되도록 소리가 큰 라디오(카세트플레이어)를 사용하고,

볼륨을 최대로 높여 사용하시면 결과가 더욱 잘 나옵니다.